|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pin** | **Description** | | **GPIO BCM** |
| 1 | CS -Chip Select (Active Low) | | 26 |
| 2 | CH0 -Analog Input Channel 0 |  | |
| 3 | CH1 -Analog Input Channel 1 |  | |
| 4 | GND -Ground | | GND |
| 5 | DI -Data Input | | 21 |
| 6 | DO -Data Output | | 20 |
| 7 | CLK -Clock | | 16 |
| 8 | Vcc-Positive Supply | | 3.3 V |